[bookmark: _Toc109221875][bookmark: _Toc518976394]6米医疗体检车采购需求说明
一、采购需求一览表：
	序号
	产品名称
	数量

	1 
	医疗车
	1辆

	2 
	车载数字化医用X射线摄影系统
	1套

	3 
	内部改装及配套设施
	1套



二、采购技术要求：
（一）、医疗车技术要求
1、整车要求：
[bookmark: _GoBack]1.1.	 总长(mm)：5990≤车长≤6000；
2、 发动机
2.1. 发动机功率：≥105 KW
2.2. 排放标准：国六排放标准
2.3. 排量：≥2000ml
（二）、车载数字化医用X射线摄影系统技术要求
1. 设备用途：用于车载胸部X线摄影，适用于健康体检/职业病检查。具备数字摄影功能，实现数字成像、数字图像的存贮管理。（提供产品注册证）
2. 该产品具备影像档案传输、软件处理功能。（提供具备此项功能的证明文件）
3. 安全性能要求：辐射安全应符合中国国家标准。
（三）、内部改装及配套设施要求
1. X射线机防护设施：X射线防护标准需达到国标《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）内的要求。
2. 配备对讲系统、监控系统，DR操作台，驻车空调，消毒设施，网络设施等
3. 提供平面布局图进行说明。



12米医疗体检车采购需求说明
一、采购需求一览表
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1 
	医疗车
	1
	辆

	2 
	车载数字化医用X射线摄影系统
	1
	套

	3 
	听力计
	1
	套

	4 
	内部改装及配套设施
	1
	套



二、采购技术要求
（一）医疗车技术要求
1. 整车要求：
1.1. 总长(mm)：≥12000
1.2. 总宽(mm)：≥2550
1.3. 总高(mm)：≥3600
1.4. 轴距(mm)：≥6300
2. 发动机：
2.1. 发动机功率（kW）：≥240
2.2. 排放标准：国六
（二）车载数字化医用X射线摄影系统技术要求
1. 设备用途：用于车载胸部X线摄影，适用于健康体检/职业病检查。具备数字摄影功能，实现数字成像、数字图像的存贮管理。（提供产品注册证）
2. 该产品具备影像档案传输、软件处理功能。（提供具备此项功能的证明文件）
3. 安全性能要求：辐射安全应符合中国国家标准。
（三）听力计
（四）内部改装及配套设施要求
1. X射线机防护设施：X射线防护标准需达到国标《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）内的要求。
2.配备对讲系统、监控系统，妇科检查床，综合检查床，采血台，电测听室，驻车空调，消毒设施，网络设施等
3.提供平面布局图进行说明。
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