[bookmark: _GoBack]十、采购需求
	材料名称
	最高限价
（含税）
	型号及数量
	采购形式
	报价方式
	备注

	
波形护栏
	195（元/米）
	1．类型：波形护栏（打入式约900米，[image: 1]法兰式约370米[image: 2]）。
2．规格、型号：普通型Gr-C-4E护栏
3．材料品种：波形梁材料采用Q235钢。
4．波形梁板表面采用内层热浸镀锌外层聚酯防腐涂层，镀锌量为270克/平方米，聚酯涂层厚度>76um。
5．托架尺寸为300x270x4.5mm，表面采用内层热浸镀锌外层聚酯防腐涂层，镀锌量为120克/平方米，聚酯涂层厚度>76um。
6．其他详见施工图
	/
	单价固定，量可变，据实结算
	含运输、装卸

	单柱式标

志牌
	730（元/套）
	1．类型：单柱式标志牌（20套，单柱式标志一般构造图D1型[image: 4][image: 5]单柱型基础构造图D型[image: 6]）
2．材质：满足设计及规范要求
3．规格尺寸：具体做法详见施工图
4．板面反光膜等级：Ⅲ类
	/
	单价固定，量可变，据实结算
	含运输、装卸

	道口标注
	95（元/根）
	1．材料品种：钢管（32根[image: 3]）
2．规格、型号：φ159*3mm
3．红/白色Ⅲ类反光膜
4．具体详见施工图
	/
	单价固定，量可变，据实结算
	含运输、装卸

	减速垄
	75（元/米）
	1．材料品种：橡胶减速带（34米）
2．规格、型号：380*500*50mm
3．反光珠为φ10mm白色透亮材质
4．具体详见施工图
	/
	单价固定，量可变，据实结算
	含运输、装卸

	压印混凝土铺装
	10（元/平方）中心广场压印样式（约260平）[image: 1]步道压印样式（约560平）[image: 2]
其他需压印样式（约840平）[image: 3]
	压印混凝土铺装1660平方米
材料用料要求及质量技术指标：彩色强化剂第一遍播撒理论值 1.5～2kg/m2；第二遍播撒理论值 1～1.5kg/m2；彩色强化剂在表 面形成厚度约为 2～4mm。彩色脱膜粉播撒理论值0.2～0.4kg/m2，封闭剂用量（理论值）约为 0.18kg/平米。[image: 0]
	/
	单价固定，量可变，据实结算
	含运输、装卸
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