附件1

蚌埠固镇化工园区禁止目录（试行）

一、蚌埠固镇化工园区禁止危险化学品目录（试行）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **别名** | **CAS 号** | **备注** |
| 1 | 阿片 | 鸦片 | 8008-60-4 |  |
| 2 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | 57-74-9 |  |
| 3 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | 8001-35-2 |  |
| 4 | 八溴联苯 |  | 27858-07-7 |  |
| 5 | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 |  |
| 6 | 叠氮化铅[含水或水加乙醇e 20%] |  | 13424-46-9 |  |
| 7 | 短链氯化石蜡（C10-13） | C10-13 氯代烃 | 85535-84-8 |  |
| 8 | 1-（对氯苯基） -2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环（3,3,3） 十二烷 | 毒鼠硅； 氯硅宁； 硅灭鼠 | 29025-67-0 | 剧毒 |
| 9 | 多氯二苯并对二噁英 | PCDDs |  |  |
| 10 | 多氯二苯并呋喃 | PCDFs |  |  |
| 11 | 多氯联苯 | PCBs |  |  |
| 12 | 多氯三联苯 |  | 61788-33-8 |  |
| 13 | 1,3-二氟丙-2-醇（` ）与 1-氯-3-氟丙-2-醇（a ）的混合物 | 鼠甘伏； 甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
| 14 | O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基） 硫代磷酸酯 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 |  |
| 15 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-（甲基氨基甲酰） 乙烯基]磷酸酯[含量＞0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
| 16 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2 氯-2-（二乙基氨基甲酰） 乙烯基]磷酸酯 | 2-氯-3-（二乙氨基）-1- 甲基-3-氧代-1-丙烯二甲基磷酸酯；磷胺 | 13171-21-6 |  |
| 17 | 二氯二氟甲烷 | R12 | 75-71-8 |  |
| 18 | 二氯四氟乙烷 | R114 | 76-14-2 |  |
| 19 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 80-12-6 | 剧毒 |
| 20 | 1,2-二溴乙烷 | 乙撑二溴；二溴化乙烯 | 106-93-4 |  |
| 21 | O,O-二乙基-O-(3-氯-4- 甲基香豆素-7-基） 硫代磷酸酯 | 蝇毒磷 | 56-72-4 |  |
| 22 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基） 硫代磷酸酯[含量＞4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
| 23 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
| 24 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 |
| 25 | 氟乙酰胺 |  | 640-19-7 | 剧毒 |
| 26 | 汞 | 水银 | 7439-97-6 |  |
| 27 | 磺胺苯汞 | 磺胺汞 |  |  |
| 28 | O- 甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
| 29 | N- 甲基全氟辛基磺酰胺 |  | 31506-32-8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 磷化钙 | 二磷化三钙 | 1305-99-3 |  |
| 31 | 磷化镁 | 二磷化三镁 | 12057-74-8 |  |
| 32 | 磷化锌 |  | 1314-84-7 |  |
| 33 | 磷酸二乙基汞 | 谷乐生； 谷仁乐生； 乌斯普龙汞 制剂 | 2235-25-8 |  |
| 34 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯 -1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量 2%～90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
| 35 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧 -1,4； 5,8-二亚甲基萘[含量＞5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
| 36 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘 [含量＞10%] | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 剧毒 |
| 37 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4： 5,8-桥,挂-二甲撑萘[含 量＞75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘；艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
| 38 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基） 亚硫酸酯 | 1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-（2） -双羟甲基-5,6-亚硫酸酯；硫丹 | 115-29-7 |  |
| 39 | 六氯苯 | 六氯代苯；过氯苯；全氯代苯 | 118-74-1 |  |
| 40 | α-六氯环己烷 |  | 319-84-6 |  |
| 41 | β-六氯环己烷 |  | 319-85-7 |  |
| 42 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 林丹 | 58-89-9 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 六氯化苯；六六六 | 608-73-1 |  |
| 44 | 六溴二苯醚 |  | 36483-60-0 |  |
| 45 | 六溴环十二烷 |  |  |  |
| 46 | 六溴联苯 |  | 36355-01-8 |  |
| 47 | 1-氯-1,1-二氟乙烷 | R142；二氟氯乙烷 | 75-68-3 |  |
| 48 | N-(4-氯-2- 甲基苯基） -N´,N´-二甲基甲脒 | 杀虫脒 | 6164-98-3 |  |
| 49 | 氯化苯汞 |  | 100-56-1 |  |
| 50 | 氯化乙基汞 |  | 107-27-7 |  |
| 51 | 七溴二苯醚 |  | 68928-80-3 |  |
| 52 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚 | 七氯 | 76-44-8 |  |
| 53 | N-(2-羟乙基） -N- 甲基全氟辛基磺酰胺 |  | 24448-09-7 |  |
| 54 | 三氟氯乙烯[稳定的] | R1113；氯三氟乙烯 | 79-38-9 |  |
| 55 | 全氟辛基磺酸 |  | 1763-23-1 |  |
| 56 | 全氟辛基磺酸铵 |  | 29081-56-9 |  |
| 57 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 |  | 251099-16-8 |  |
| 58 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 |  | 70225-14-8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 全氟辛基磺酸钾 |  | 2795-39-3 |  |
| 60 | 全氟辛基磺酸锂 |  | 29457-72-5 |  |
| 61 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 |  | 56773-42-3 |  |
| 62 | 全氟辛基磺酰氟 |  | 307-35-7 |  |
| 63 | 全氯五环癸烷 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 |  |
| 64 | 三丁基氟化锡 |  | 1983-10-4 |  |
| 65 | 三丁基氯化锡 |  | 1461-22-9 |  |
| 66 | 三丁基锡苯甲酸 |  | 4342-36-3 |  |
| 67 | 三丁基锡环烷酸 |  | 85409-17-2 |  |
| 68 | 三丁基锡亚油酸 |  | 24124-25-2 |  |
| 69 | 三丁基氧化锡 |  | 56-35-9 |  |
| 70 | 三丁锡甲基丙烯酸 |  | 2155-70-6 |  |
| 71 | 1,1,1-三氯-2,2-双（4-氯苯基） 乙烷 | 滴滴涕 | 50-29-3 |  |
| 72 | 三氯一氟甲烷 | R11 | 75-69-4 |  |
| 73 | 十氯酮 | 十氯代八氢-亚甲基-环丁异[CD] 戊搭烯-2-酮； 开蓬 | 143-50-0 |  |
| 74 | 四甲基铅 |  | 75-74-1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 二噁英； 2,3,7,8-TCDD； 四氯二 苯二噁英 | 1746-01-6 |  |
| 76 | 四溴二苯醚 |  | 40088-47-9 |  |
| 77 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 剧毒 |
| 78 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 剧毒 |
| 79 | 五氯苯 |  | 608-93-5 |  |
| 80 | 五溴二苯醚 |  | 32534-81-9 |  |
| 81 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 |  |
| 82 | 一氯五氟乙烷 | R115 | 76-15-3 |  |
| 83 | N-乙基-N-(2-羟乙基） 全氟辛基磺酰胺 |  | 1691-99-2 |  |
| 84 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 |  | 4151-50-2 |  |
| 85 | 乙酸苯汞 |  | 62-38-4 |  |
| 备注： 危险化学品禁止目录主要依据《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》 （第十届全国人大常委会第十次会议） 、关于《关于持久性 有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列九种持久性有机污染物的《关于附件 A、附件 B 和附件 C 修正案》和新增列硫丹的《关于附件 A 修正 案》 生效的公告（环境保护部、外交部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业部、商务部、卫生计生委、海关总署、 质检总局、安全监管总局公告 2014 年第 21 号） 、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》 、《关 于汞的水俣公约》、《中国严格限制的有毒化学品名录》（2018 年）、《关于禁止全氯氟烃（CFCs）物质生产的公告》（国家环境保护总局公告[2007]第43号）、《国家明令禁止使用或限制使用的农药名单》（农业部公告第194号、199号、274号）、《关于停止甲胺磷等五种高毒农药的生产、流通、使用的公告》（国家发展改革委、农业部、国家工商总局、国家检验检疫总局、国家环保总局、国家安全监督总局公告2008年第1号）、《产业结构调整目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令[2019]第29号）等。 |

二、蚌埠固镇化工园区禁止重点监管危险工艺目录（试行）

| **序号** | **工艺名称** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光气及光气化工艺 |  |
| 2 | 电解工艺（氯碱） |  |
| 3 | 合成氨工艺 |  |
| 4 | 新型煤化工工艺 |  |
| 5 | 电石生产工艺 |  |

三、蚌埠固镇化工园区禁止危险化学品重大危险源目录（试行）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **重大危险源目录** | **备注** |
| 1 | 毒性气体一级重大危险源 |  |
| 2 | 易燃气体一级重大危险源 |  |
| 3 | 爆炸物重大危险源 |  |

四、蚌埠固镇化工园区禁止产业目录（试行）

禁止属于《产业结构调整目录（2019年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》淘汰类的建设项目。

五、蚌埠固镇化工园区禁止产业类别（试行）

（一）禁止不属于精细化工产业类别的建设项目；

（二）禁止各类非化工建设项目。

六、蚌埠固镇化工园区禁止生产能力（试行）

禁止《产业结构调整目录（2019年本）》第三类淘汰类石化化工和医药规定的生产能力的建设项目。

七、蚌埠固镇化工园区禁止工艺水平目录（试行）

（一）禁止不符合安全生产国家标准或行业标准的建设项目；

（二）禁止国内首次使用且未经安全可靠性论证的工艺技术的建设项目；

（三）禁止工艺技术不成熟的建设项目；

（四）禁止不能提供可靠技术来源证明的建设项目；

（五）禁止未按照国家有关文件规定开展精细化工反应安全风险评估、HAZOP分析、LOPA和SIL定级的建设项目；

（六）禁止涉及危险化工工艺的生产装置，其上下游配套装置未进行全流程自动化控制设计的建设项目；

（七）禁止涉及危险化工工艺的生产装置区现场操作人员超过3人的建设项目；

（八）禁止其他地区关闭退出的落后产能的建设项目；

（九）禁止自动化程度低、落后生产工艺的建设项目；

（十）禁止未委托具有相应资质设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的建设项目；

（十一）禁止反应工艺危险度5级、严格限制４级的建设项目；

（十二）禁止只引进生产设备及其工艺包，未配套引进与其相关的安全包与控制技术，拼凑式设置安全设施以及生产工艺安全防控系统的建设项目；

（十三）禁止生产工艺装备属于《产业结构调整目录（2019年本）》《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》《淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)》、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》淘汰类、限制类的安全技术设备。

八、蚌埠固镇化工园区禁止其他类目录（试行）

（一）禁止个人风险和社会风险不可接受的建设项目；

（二）禁止外部防护距离不符合要求的建设项目；

（三）禁止企业之间存在重大风险叠加或失控的建设项目；

（四）禁止涉及劳动密集型建设项目；

（五）禁止在怀洪新河5公里范围内新建重化工、重污染建设项目；

（六）禁止列入园区规划环评负面清单禁止类建设项目；

（七）禁止新建小型化工企业；

（八）国家其他禁止类危险化学品、建设项目、安全技术设备。