附件2

蚌埠固镇化工园区限制和控制目录（试行）

一、蚌埠固镇化工园区限制和控制危险化学品目录（试行）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **别名** | **CAS 号** | **备注** |
| 1 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 剧毒 |
| 2 | 氯甲酸三氯甲酯 | 双光气 | 503-38-8 |  |
| 3 | 二（三氯甲基） 碳酸酯 | 三光气 | 32315-10-9 |  |
| 4 | 氯 | 液氯；氯气 | 7782-50-5 | 剧毒 |
| 5 | 氟 |  | 7782-41-4 | 剧毒 |
| 6 | 氰化钠 | 山奈 | 143-33-9 | 剧毒 |
| 7 | 氰化钾 | 山奈钾 | 151-50-8 | 剧毒 |
| 8 | 氰化金钾 |  | 14263-59-3 |  |
| 9 | 氰化亚金钾 |  | 13967-50-5 |  |
| 10 | 氰化银 |  | 506-64-9 |  |
| 11 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 506-61-6 | 剧毒 |
| 12 | 氯化氰 | 氰化氯； 氯甲腈 | 506-77-4 | 剧毒 |
| 13 | 三氧化二砷 | 亚砷酐； 砒霜 | 1327-53-3 | 剧毒 |
| 14 | 硝化纤维素 | 硝化棉 | 9004-70-0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 氟化氢 |  | 7664-39-3 |  |
| 16 | 甲硫醇 | 巯基甲烷 | 74-93-1 |  |
| 17 | 锗烷 | 四氢化锗 | 7782-65-2 |  |
| 18 | 砷化氢 | 砷化三氢；胂 | 7784-42-1 | 剧毒 |
| 19 | 一氧化氮 |  | 10102-43-9 |  |
| 20 | 一氧化二氮[压缩的或液化的] | 氧化亚氮；笑气 | 10024-97-2 |  |
| 21 | 磷化氢 | 磷化三氢；膦 | 7803-51-2 | 剧毒 |
| 22 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 剧毒 |
| 23 | 碘甲烷 | 甲基碘 | 74-88-4 |  |
| 24 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢； 2-羟基异丁腈； 氰丙醇 | 75-86-5 | 剧毒 |
| 25 | 一氯丙酮 | 氯丙酮； 氯化丙酮 | 78-95-5 |  |
| 26 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 |  |
| 27 | 钾 | 金属钾 | 7440-9-7 |  |
| 28 | 二硫化碳 |  | 75-15-0 |  |
| 29 | 过氧化钾 |  | 17014-71-0 |  |
| 30 | 过氧化锂 |  | 12031-80-0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 |  |
| 32 | 过氧化钠 | 双氧化钠；二氧化钠 | 1313-60-6 |  |
| 33 | 超氧化钾 |  | 12030-88-5 |  |
| 34 | 超氧化钠 |  | 12034-12-7 |  |
| 35 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 |  |
| 36 | 一甲胺（无水） | 氨基甲烷；甲烷胺；胺甲烷（钢 瓶） ；甲胺 | 74-89-5 |  |
| 37 | 二硝基苯类（如 1,2-二硝基苯、 1,4-二硝基苯、 1,3-二硝基苯等） | 二硝基苯类（邻二硝基苯、对二 硝基苯、间二硝基苯等） | 528-29-0  99-65-0  100-25-4 |  |
| 38 | 二硝基苯胺类（如 2,4-二硝基苯胺、2,6-二硝基苯胺、3,5-二硝基苯胺等） |  | 1997-2-9  606-22-4  618-87-1 |  |
| 39 | 二硝基苯酚类（如2,4-二硝基苯酚等） |  | 51-28-5 |  |
| 40 | 硝酸铵 |  | 6484-52-2 |  |
| 41 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 |  |
| 42 | 硝基胍 | 橄苦岩 | 556-88-7 |  |
| 43 | 氯乙烯[稳定的] | 乙烯基氯 | 75-01-4 |  |
| 44 | 氯酸钠 |  | 7775-09-9 |  |
| 45 | 氯酸钾 |  | 3811-04-9 |  |

二、蚌埠固镇化工园区限制和控制重点监管危险工艺目录（试行）

| **序号** | **工艺名称** | **备注** |
| --- | --- | --- |
|  | 氯化工艺 |  |
|  | 裂解（裂化）工艺 |  |
|  | 氟化工艺 |  |
|  | 过氧化工艺 |  |
|  | 硝化工艺 |  |
|  | 重氮化工艺 |  |
|  | 偶氮化工艺 |  |

三、蚌埠固镇化工园区限制和控制重大危险源目录（试行）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **重大危险源目录** | **备注** |
| 1 | 毒性气体二级重大危险源 |  |
| 2 | 易燃气体二级重大危险源 |  |
| 3 | 其他类一级重大危险源 |  |

四、蚌埠固镇化工园区限制和控制产业目录（试行）

（一）限制属于《产业结构调整目录（2019年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》限制类的建设项目。

（二）控制不属于《产业结构调整目录（2019年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》鼓励类、限制类、淘汰类的建设项目。

五、蚌埠固镇化工园区限制和控制生产能力（试行）

（一）限制《产业结构调整目录（2019年本）》第二类限制类石化化工和医药规定的生产能力的建设项目。

（二）控制《产业结构调整目录（2019年本）》未能达到第一类鼓励类石化化工和医药规定的生产能力的建设项目。

六、蚌埠固镇化工园区限制和控制工艺水平目录（试行）

（一）严格限制生产工艺装备属于《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》限制类的安全技术设备；

（二）严格控制国外淘汰的安全技术设备。

七、蚌埠固镇化工园区限制和控制其他目录（试行）

（一）严格限制爆炸危险性、甲乙类火灾危险性、有毒气体和窒息危险性的生产、储存装置区现场操作人员数量，涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员限制在３人以下，独栋厂房（装置）内现场作业人员总数限制9人；

（二）严格限制氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝酸胍、硝基苯系物等爆炸危险性化学品建设项目；

（三）严格限制耗水量大、污染严重的化工项目；

（四）严格限制高 VOCs 排放化工项目；

（五）严格控制涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，光气化、硝化、重氮化、偶氮化等危险工艺，硝酸铵等爆炸性危险性化学品以及硝酸胍、硝基苯系物等高风险项目。原则上非重大产业配套、产业链衔接或高新产品项目不再引进；

（六）严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱(天然碱除外)、聚氯乙烯、纯碱(天然碱除外)、黄磷等过剩行业新增产能的建设项目；

（七）严格控制投资强度低于200万/亩的化工建设项目；

（八）严格控制亩均税收低于20万/亩的化工建设项目；

（九）国家其他控制和限制类危险化学品、建设项目、安全技术设备。